B

1 m2

F

θ

detektor

2x

1⁰

Garis pandang

J’

S

100⁰

15⁰

M’

M

J

E